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不 備 事 項 等 指 導 表

　※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）
	区分（根拠法令）
	不備事項（チェック個所　□）
	特記事項

	８.電気設備等
	条７の３，１０
１１，１２
１３，１４
１５，２０

	□（□　燃料電池　□　変電　□　急速充電　□　発電　□　蓄電池）設備
の（□　水の侵入防止措置　□　室の構造　□　開口部　□　換気設備
□　保安距離　□　排気筒　□　設備の固定　□　配管等の貫通部分
の処理　□　床・台　□　標識　□　維持管理　□　その他）の不備
□（□　ネオン管灯　□　舞台等の電気　□　避雷）設備の（□　位置
　　□　構造　□　管理）の不適
□　配分電盤の（□　開閉器　□　配線遮断器　□　ヒューズ）の不備
□　電線、ケーブル等の（□　施行　□　種別）の不適
	

	９.火の使用制限
	条２２
	· □禁止行為（□　喫煙　□　裸火使用　□　危険物持込）場所の不適
· □喫煙所の（□　設置場所　□　吸殻容器数　□　管理）の不適
· □（□　禁煙　□　火気厳禁　□　危険物品持込厳禁　□　喫煙所）標識の（□　表示位置　□　色　□　寸法）の不適
	

	１０．少量危険物





１１．指定可燃物
	条２９
　３０
　３０の２
　３０の３
　３０の３の２
　３０の４
　３０の５
　３０の６
　３０の７
　３０の８，９
　３１
　３２
　３３，３３の２
	· 　貯蔵取扱所の（□　火気使用　□　整理清掃　□　収納容器
□　漏れ等の防止措置　□　その他）の不適
□　共通基準（□　標識掲示板　□　電気設備　□　配管　□　計器
　　　　　　　□　容器の表示　□　容器の高さ　□　その他）の不備
□　少量危険物の（□　屋外基準　□　屋内基準　□　屋内外タンク
　　　　　　　　　□　地下タンク　□　移動タンク　□　配管　□付属
設備　□　類ごとの基準　□　維持管理　□　設備
　　　　　　　□　その他）の不備
□　指定可燃物の（□　屋外基準　□　屋内基準　□　屋内外タンク
　　　　　　　　　□　地下タンク　□　移動タンク　□　配管　□　付属設備　□　集積相互間距離　□　設備　□　維持管理　□　その他）の不備

	

	１２．維持管理等
	法８の２の４
令４の２の３
条３４．３５
　３６．３６の２
　３６の３．３７
　３８．３９．
　４０
	□　運搬施設（□　通路　□　廊下　□　階段　□　避難口）に物件の存置
□　防火戸の（□　機能不良　□　閉鎖障害　□　構造不適　□　周囲に可燃物の存置）
□　避難口の戸の（□　開錠装置　□　開放方向　□　視認）の不適
□　避難管理等の（□　客席位置構造　□　主要避難通路　□　補助避難通路　□　通路幅員）の不適
□　収容人員（定員）の管理不適
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※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。

