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不 備 事 項 等 指 導 表

　※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）
	区分（根拠法令）
	不備事項（チェック個所　□）
	特記事項

	１４．消火器具




	法１７
令１０．３０
規６．７．９


	□（□　建物　□　電気設備　□　多量の火気使用場所　□　少量危険物貯蔵取扱場所　□　指定可燃物貯蔵取扱場所）に未設置
□　器具の（□　配置　□　設置数　□　標識）の不適
□　器具の（□　適応火災の不適　□　型式失効　□　その他の不適）
□　器具の維持管理の不適
	

	１５．自動火災報知設備
	法１７
令２１
　３０
規２３
　２４
　２４の２

	· 設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置）
· 設備の（□　電源　□　送り配線　□　共通線　□　配線）の不備
· 受信器の不適（□　設置場所　□　ベル停止　□　再鳴動　□窓表示
　　　　　　　□　その他）
□　感知器の（□　未警戒　□　破損　□　腐食）
□　感知器の（□　取付場所　□　適応性　□　その他）の不適
□　地区音響装置の（□　音圧　□　区分鳴動　□　その他）の不適
□　設備の（□　警戒区域の一覧図　□　表示等　□　操作障害　□　その他）の不適
□　発信器の（□　破損　□　表示灯不適）
□　設備の維持管理の不適
	

	１６．漏電火災警報器
	法１７
令２２．３０
規２４の３
	· 器具の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常用電源未設置）
· 器具の（□　電源⑦□　配線　□　検出漏洩電流設定値　□　音響装置
□　変流器　□　その他）の不適
□　器具の維持管理の不適
	

	１７．非常警報設備
	法１７
令２４
規２５の２
	□　設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置）
□　非常ベル又は自動式サイレンの（□　未設置　□　一部未設置）
□　設備の（□　電源　□　非常電源　□　その他）の不適
□　音響装置の（□　位置　□　音圧　□　区分鳴動　□　音声不明瞭）の不適
□　起動装置の（□　位置　□　表示灯　□　視認障害　□　その他）の不適
□　設備の（□　増幅器　□　操作部　□　スピーカー　□　配線）の不適
□　設備の維持管理の不適
	

	１８．消防機関通報設備



	法１７
令２３
規２５


	□　設備の未設置（□　電話　□　火災通報装置）
□　火災通報装置の（□　設置位置　□　電源　□　予備電源　
□　標識・表示　□　自動火災報知設備との連動
□　その他）の不備
□　設備の維持管理の不適
	

	１９．避難器具





	法１７
令２５．３０
規２７



	· 器具の（□　未設置　□　一部未設置　□　型式失効　□　その他）
· 器具の（□　種類　□　設置位置　□　機能　□　標識　□　標識灯）
の不備
· 器具の（□　降下空間　□　避難空地　□　操作空間　□　固定環）の
　　　　不備
· 器具の維持管理の不適
	

	２０．誘導灯・
誘導標識







	法１７
令２６
規２８の３







	· （□　避難口　□　通路　□　客席）誘導灯の（□　未設置　□　一部
　未設置）
· 非常電源の（□　未設置　□　電圧不足　□　自動切替不良）
· 誘導灯の（□　電源　□　配線　□　非常電源）の不適
· 誘導灯の機能不適（□　破損　□　不点灯　□　その他）
· 誘導灯の視認障害
· 誘導灯の（□　設置位置　□　種類　□　表示　□　形状）の不適
· 設備の維持管理の不適
· 誘導標識の（□　未設置　□　一部未設置）
· 誘導標識の設置場所の不適
	

	２１

そ　の　他
	□
□
□
	



※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。

