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不 備 事 項 等 指 導 表

　※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）
	区分（根拠法令）
	不備事項（チェック個所　□）
	特記事項

	２８．ハロゲン化物消火設備




	法１７
令１３
　１７
規２０

	· 設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置　□　操作
　　　　障害）
□　設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不適
□　消火薬剤の（□　設置位置　□貯蔵量）の不適
· 設備の（□　制御盤　□　起動装置　□　音量警報装置　□　ヘッド
　□　防護区画　□　表示灯　□　放水器具等□　配管・弁　
□　排出措置　□　標識　□　維持管理）の不適
	

	２９．粉末消火設備
	法１７
令１３
　１８
規２１

	· 設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置　□　操作
　　　　障害）
· 設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不適
· 消火薬剤の（□　設置位置　□貯蔵量）の不適
· 設備の（□　制御盤　□　起動装置　□　音量警報装置　□　ヘッド
　□　防護区画　□　表示灯　□　放水器具等□　配管・弁　
□　排出措置　□　標識　□　維持管理）の不適
	

	３０．屋外消火栓設備
	法１７
令１９
　３０
規２２
	· 設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置　□　操作
障害）
· 設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不備
· 水源の（□　水量　□　貯水槽　□　その他）の不備
· 加圧送水装置の（□　設置場所　□　ポンプ　□　計器　□制御盤
□　呼水装置　□　その他）の不適
□　設備の（□　消火栓箱　□　起動装置　□　表示装置　□　防水器具等
　　　　　　□　位置表示灯　□　配管・弁　□　表示灯　□　維持管理）
の不適
	

	３１．動力消防ポンプ（可搬等）
	法１７
令２０
　３０

	□　設備の（□　起動不良　□　操作障害　□　計器不良　□型式失効）
□　水源の（□　水量　□　貯水槽　□　表示　□　操作・接近障害
　　　　　　□　その他）の不適
□　ポンプの（□　設置場所　□　規格放水量）の不適
□　消防ポンプ自動車又は牽引する自動車の設置場所不適
□　設備の（□　放水器具等　□　維持管理　□　その他）の不適
	

	３２．ガス漏れ火災警報設備



	法１７
令２１の２
　３０
規２４の２の３
　２４の２の４


	□　設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　予備電源の不適）
□　設備の（□　電源　□　送り配線　□　共通線　□　配線）の不備
□　受信機の（□　設置場所　□　ベル停止　□　その他）の不適
□　検知器の（□　未警戒　□　破損　□　腐食）
□　検知器の（□　取付場所　□　その他）の不適
□　設備の（□　音声警報設備　□　ガス漏れ表示灯　□　中継器
　　　　　　□　検知区域警報装置　□　警戒区域　□　警戒区域一覧図
　　　　　　□　維持管理　□　その他）の不適
	

	３３．消火活動上必要な施設等



	法１７
令２７
　２８
　２８の２
　２９
　２９の２
　２９の３
規３０
　３０の２
　３０の３
　３１
　３１の２
　３１の２の２
	· 消防用水の（□　未設置　□　一部未設置　□　接近・操作障害）
· 消防用水の（□　水源　□　設置位置　□　吸管投入口　□　標識
□　その他）の不適
□　排煙設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置）
□　排煙設備の（□　電源　□　非常電源　□　起動装置　□　排煙機
　　　　　　　　□　排煙口　□　ダクト　□　その他）の不適
□　連結散水設備の（□　未設置　□　操作・接近障害）
□　散水ヘッドの（□　種別　□　設置位置　□　その他）の不適
□　連結散水設備の（□　送水口　□　配管・弁　□　標識　□その他）の
不適
· 連結送水管の（□　未設置　□　接近・操作障害）
· 連結送水管の（□　送水口　□　放水口　□　配管・弁　□　防水器具
等　□　標識　□　その他）の不適
· 非常コンセント設備の（□　未設置　□　一部未設置）
· 非常コンセント設備の（□　電源　□　コンセント　□　保護箱
□　表示灯　□　標識　□　その他）の不適
□　無線通信補助設備の（□　未設置　□　一部未設置）
□　無線通信補助施設の（□　補助箱　□　接続端子　□　ケーブル
□　同軸ケーブル　□　標識　□　その他）の不備
	

	３４．
そ　の　他
	
	

	



※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。

