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不 備 事 項 等 指 導 表

　※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）
	区分（根拠法令）
	不備事項（チェック個所　□）
	特記事項

	２２．屋内消火栓設備




	法１７
令１１
　３０
規１２


	· 設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置　□操作障
　　　　害）
□　設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不適
□　水源の（□　水量　□　貯水槽　□　その他）の不適
□　加圧送水装置の（□　設置場所　□　ポンプ　□　計器　□　制御盤
　　　　　　　　　　□　呼水装置　□　その他）の不適
□　設備の（□　起動装置　□　表示装置　□　放水器具等　□　位置表示
　　　　　　灯　□　配管・弁　□　表示）の不適
· 設備の維持管理の不適
	

	２３．スプリンクラー設備
	法１７
令１２
　３０
規１３の２
　１３の３
　１３の４
　１３の５
　１３の６
　１４

	· 設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常用電源未設置　□　操
　　　　作障害）
· 設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不適
· 水源の（□　水量　□　貯水槽　□　その他）の不適
· 加圧送水装置の（□　設置場所　□　ポンプ　□　計器　□　制御盤
□　呼水装置　□　その他）の不適
□　ヘッドの（□　種別　□　設置位置・散水障害　□　未警戒　□　型式
失効　□その他）の不備
· 設備の（□　起動装置　□　警報装置　□　放水口　□　配管・弁
□　標識等　□　その他）の不適
□　設備の維持管理の不適
	

	２４．水噴霧消火設備
	法１７
令１３
　１４
　３０
規１６
　１７

	· 設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置　□　操作
障害）
· 設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不備
· 水源の（□　水量　□　貯水槽　□　その他）の不備
· 加圧送水装置の（□　設置場所　□　ポンプ　□　計器　□制御盤
□　呼水装置　□　その他）の不適
□　ヘッドの（□　種別　□　設置位置・放射障害　□　その他）の不備
□　設備の（□　起動装置　□　排水装置　□　配管・弁　□　標識）の不
　　　　　　備
· 設備の維持管理の不適
	

	２５．泡消火設備
	法１７
令１３
　１５
　３０
規１８
	□　設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置　□　操作
障害）
· 設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不適
· 水源の（□　水量　□　貯水槽　□　その他）の不適
· 加圧送水装置の（□　設置場所　□　ポンプ　□　計器　□　制御盤
□　呼水装置　□　その他）の不適
□　消火薬剤の（□　種別　□　設置位置　□　貯蔵量　□　型式失効）の
不適
□　ヘッドの（□　種別　□　設置位置　□　その他）の不適
□　設備の（□　起動装置　□　警報装置　□　混合装置　□　防護区画
□　表示灯　□　放水器具等　□　配管・弁　□　格納箱　
□　標識）の不適
□　設備の維持管理の不適
	

	２６．不活性ガス消火設備



	法１７
令１３
　１６
規１９


	□　設備の（□　未設置　□　一部未設置　□　非常電源未設置　□　操作
障害）
· 設備の（□　電源　□　配線　□　非常電源　□　その他）の不適
· 消火薬剤の（□　設置位置　□　貯蔵量）の不適
· 設備の（□　制御盤　□　起動装置　□　音量警報装置　□　ヘッド
□　防護区画　□　表示灯　□　放水器具等　□　配管・弁
□　排出措置　□　貯蔵容器　□　標識）の不適
□　設備の維持管理の不適
	

	２７．


そ　の　他



	
	
	



※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。

